摘要

随着GIS技术、移动互联网的发展和智能移动终端普及，移动GIS也面临着新的机遇和挑战。目前航空摄影测量是地理信息采集最为有效的手段之一，随着摄影测量技术的发展，航空摄影测量软件逐渐成熟和普及，内业数据处理软件也变得成熟。由于外业调绘依然沿用传统方法，不能有效和现有内业数据处理软件合理衔接而造成作业周期长，数据现势性查，新旧技术无法衔接的问题。

本文从航空摄影测量外业调绘传统方式出发，阐述了移动地理信息采集遇到的问题和其应用意义，分析了基于ArcGIS for Android在Android平台应用的移动GIS在航空摄影测量外业调绘的应用可行性，研究了航空摄影测量外业调绘系统涉及的移动GIS技术，为基于ArcGIS for Android航空摄影测量外业调绘系统的研究与设计提供了技术支持。对本系统进行了系统需求分析，明确软件的基本功能需求和业务需求，为系统的平台选取和框架搭建奠定基础。

本文基于ESRI推出的arcgis for Android平台结合当今主流智能操作系统Android系统，研究并开发了一套航空摄影测量外业调绘系统，本系统解决了传统的航空摄影测量外业调绘数据的现势性、准确性、数据衔接的问题。针对影像解译过程出现的误判、漏判等地物要素的采集数据提交方面采用离线和在线双重模式，通过对数据格式的转换和PC端数据融合成功解决了内外业数据衔接问题，使得生产流程更通畅，生产周期更短，系统采用全球定位系统（Global Positioning System，GPS）定位并记录作业人员行动轨迹。

关键词：航空摄影测量 外业调绘 GIS ArcGIS for Android Android 数据拼接 GPS

目录

摘要

Abstract

1. 绪论
   1. 研究现状及意义

# 第一章 绪论

## 1.1论文研究背景及意义

随着城市化进程的加快，土地利用更新对调绘的需求不断提高，土地更新速度越来越快，对调绘的自动化程度越来越高。由于传统的航空摄影测量外业调绘手段落后，使得在土地更新时存在要素图的现势性不够、工序繁多、自动化程度低等问题[1]，这些问题给土地利用更新造成了严重影响，阻碍城市化进程。因此，保持要素图现势性，自动化调绘这一问题亟待解决。

航测调绘的主要任务是通过对要测量的地形、地貌等进行侦测，实地确定地物、地貌的真实性质，查清其实际情况，根据图件需要表示的内容取舍影像上的地物、地貌，并对影像上的新增地物、地貌进行补测，实地调查、注记地理名称[2][3]。摄影测量学与遥感是从非接触成像和其他传感器协调，通过记录、测量、分析、与表达等处理，获取地球及其环境和其他物体可靠信息的工艺、科学与技术。按照应用对象的不同，摄影测量可分为地形摄影测量与非地形摄影测量。本文所涉及的是地形摄影测量，其主要任务是测绘各种比例尺的地形图及城镇、农业、林业、地质、交通、工程、资源与规划等部门需要的各种专题图，建立地形数据库，为各种地理信息系统提供三维的基础数据[4]。

航测调绘工作由于涉及到室内和室外作业的协同性问题，由于外业调绘工作量大、信息繁多，在数据采集和数据更新和室内作业同步方面存在很大问题。本文针对航空摄影测量外业调绘，分析以往航测调绘中存在的问题，克服传统调绘方法存在的缺陷[5]，探讨利用移动通信技术、嵌入式技术[6]、GIS技术、航空摄影测技术等手段，从技术角度建立一套完备的自动化航空摄影测量外业调绘系统，期望为土地利用更新工作提供解决方案[7]。

随着市场上移动调绘需求的增加，对移动设备操作系统的普适性、灵活性的要求也进一步提高。由调查可知，自2007年Google公司推出Android操作系统以来，在智能手机操作系统市场份额一直处于领先地位，Android是一种基于Linux的自由及开放源码开放的做操系统[8]，操作系统凭借其开源的性能大大降低了移动设备的生存成本，因此基于Android系统的平板电脑设备市场具有较强的市场竞争力。基于iOS的平板设备过于昂贵，很多基层单位都难以接受。【9】因此，研发基于Android系统的航空摄影测量外业调绘系统更具有现实意义与应用价值。其Android原生支持SQLite数据库，遵守ACID的关系型数据库管理系统，不仅支持主流的操作系统，而且能够与很多程序语言相结合，很多嵌入式系统采用它作为数据承载器，是一款嵌入式的轻型数据库，具有占用资源低，处理速度快的特点[9]，因此本文中移动端数据库拟采用SQLite。ESRI公司的ArcGIS Runtime SDK for Android[10]平台为数据库技术和GIS技术搭起了桥梁，能够实现数据采集和属性数据及空间数据的结合，支持离线编辑和在线编辑的同步功能，和移动端的SQLite数据库的结合解决了数据存储问题。为满足现阶段的航测调绘需求，本文拟采用ArcGIS Runtime for SDK Android平台结合SQLite数据库实现外业调绘的离线编辑和数据更新同步，数据存储，数据导出，解决调绘的数据更新和数据拼接问题以及要素图件的现势性问题，利用自动化的调绘方式提高工作效率。

## 1.2 国内外研究现状

### 1.2.1国外相关技术解决方案研究现状

GIS市场的巨头公司如ESRI公司、MapInfo公司、Autodesk公司站在Mobile GIS技术的前沿，推出了可发送地图、地理数据、影像图片数据到各种具有无线通讯接口的移动设备的软件架构，如PDA、Mobile Phone、Pad等[11]。

1. 美国ESRI[12]公司的移动制图软件ArcPad

ESRI公司于1960年成立，是世界上最大的地理信息系统技术提供商，其旗下ArcPad是它推出的基于移动设备的制图和GIS的嵌入式地理信息系统。ArcPad软件是一款基于Windows和Windows Mobile移动设备的专业外业数据采集软件，为野外专业GIS用户提供了强大的数据库访问、制图、GIS和GPS的综合应用功能，直接整合ArcGIS桌面，ArcGIS服务器和ArcGIS在线。

2．美国MapInfo[13]公司的制图分析软件MapX

美国MapInfo公司在其开发的可视化地图组件DataMap基础上，开发出MapX软件，向用户提供的具有强大地图分析功能的ActiveX控件产品。MapX以OCX的方式提供了真正的对象连接与嵌入式OLE的地理信息系统应用开发方案。MapX实现了MapInfo格式地图的显示、放大、缩小等操作，专题地图、数据绑定、地图的编辑和生产等功能。

3.美国Autodesk公司的移动地理信息采集软件Autodesk Onsite[14]

Autodesk Onsite将企业设计和地图信息直接传输到作业现场，通过中心数据库的实时数据直接分发到工作地点，可以有效的帮助作业人员更快做出决策、降低运营费用、改善客户服务以及简化数据维护，从而提高自身竞争力。Autodesk Onsite软件实现了持续同步或者脱机工作，可采用命令通过有线或者无线方式同步。还有Autodesk Survey软件，是将内外业测量数据与办公自动化处理紧密结合的最佳途径。下载并分析野外测量数据，并据以生成地形模型和等高线，减少了大量的工作任务量， Autodesk Survey软件是一套与测量工程、土木工程及GIS专家共享勘测成果的最佳途径。

4.国外的一些高校和研究机构也对移动地理信息技术进行了研究

南非约翰内斯堡大学于2012年对基于ArcGIS Server和ArcGIS online在移动端数据采集的精度控制提出了一套解决方案[15]。澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）对智能手机GPS定位原理和地理信息系统技术相结合的野外数据采集系统进行了研究，解决了数据传输与查询速率和通讯设施崩溃的问题[16]。美国José州立大学地理系和全球研究学院研究了一套基于GNSS的移动端野外数据采集系统，利用智能手机与GNSS定位原理相结合对数据进行采集、存储[17]。日本筑波大学Ko Ko Lwin等人对移动端基于GIS的实时野外数据采集系统进行了研究，该方案实现了利用GPS定位和Web-based GIS系统，实现野外数据采集、存储、实时传输[18]。

### 1.2.2国内相关技术解决方案研究现状

由于我国GIS技术起步比较晚，发展相对缓慢，但是近几年国内的GIS软件也在不断创新和成熟，应用范围逐步扩大。为解决移动端数据采集技术问题，我国几个公司相继推出关于地理信息系统移动端的解决方案。[18]

1. 北京吉威（GEOWAY）时代软件技术有限公司的移动端信息采集软件GEOWAY Fielder[19]

GEOWAY Fielder 是 GEOWAY 系列一脉相承的产品，该系统与 GEOWAY 是同一套基础平台，与 GEOWAY 软件的生产数据，生产方案，数据符号，图库编辑数据都是相同的，实现了数据生产的无缝衔接，避免了数据交换过程中出现数据丢失。软件中丰富的图形采集编辑工具多样、便捷、易操作，能够满足外业调绘中实现新增和丢漏地物的快速采集补绘，地物属性编辑录入的便捷性大大提高了外业调绘工作的速度和效率。该系统硬件选择支持Windows XP/7 Professional操作系统，由此造成其系统的通用性差，不能和主流的Android系统相兼容。

1. 天地图公司的GIS解决方案天地图野外调绘系统[20]

天地图野外调绘系统实现了在线和离线电子地图的加载，通过提供自动定位、POI点查询、驾车公交路线分析和距离测量功能，方便调绘人员快速找到兴趣点的地理位置。系统开发采用Android系统主流的交互虚拟菜单，操作方便简单，有效利用手机屏幕空间，已经成功应用于地质灾害隐患点信息的采集工作。

1. 我国一些高校对移动端地理信息采集的研究

2012年，华东师范大学的谢博辉也对此进行了研究，设计并研发了一套基于Android操作系统的GIS软件，该方案研究解决了用户路线记录与分析[21]。2014年北京建筑大学的冯毅，就对基于Android系统的野外测量记录计算进行了研究与实现，该系统采用PDA技术、数据库技术以及通讯技术实现外业测量数据的记录[22]。2015年张海瑞研究并设计了基于ArcGIS Runtime for Android平台的外业数据采集与导航系统，利用ArcGIS提供的强大平台加Android系统自带的GPS导航系统实现数据以及SpatiaLite数据库实现数据采集和记录[6]。

### 1.2.3 研究现状总结

通过对国内外地理信息系统移动数据采集现状研究可知，国外的移动端数据采集起步较早，充分利用GIS技术实现了移动端数据采集的一套解决方案。我国的GIS技术和移动GIS技术均起步较晚，目前也在不断创新和发展，其应用也在逐渐完善。对于航测外业调绘系统的发展，还在逐步完善阶段，目前移动GIS解决方案存在携带设备屏幕小、操作系统兼容性差[23]、界面美感差[24]、数据采集同步性差等问题，因此亟需一个可以解决以上问题的地理信息系统解决方案。

## 1.3 研究内容与目的

### 1.3.1 研究内容

1. 考虑到智能设备的存储空间、系统的运行效率和外业采集的问题，对作业人员的任务分配进行了研究。根据作业区不同对整个预判图进行任务区分割，通过Android客户端和ArcGIS Server服务器端的交互，由作业人员根据任务下载不同的作业图。

2. 外业调绘主要针对室内无法判读的地物要素和漏判误判的地物要素进行调绘。本文把要素更新分为两部分，第一部分是漏判和无法判读地物要素调绘即为补测地物要素，第二部分是误判要素调绘即为纠正地物要素。根据补测地物要素和误判地物要素的性质不同，在要素更新方面进行了不同的研究，这也是其他外业调绘系统的不足之处。

（1）离线调绘对补测地物要素更新研究

对于在室内无法判读或者图上没有的地物，本文采用.geodatabase地理数据库和SQLite数据库相结合，通过ArcGIS Runtime SDK for Android平台实现地物要素的编辑将要素入库，然后数据格式转换然后到处，保证数据图的现势性。

（2）在线调绘对误判地物要素研究

一些在室内解译的要素图斑由于人为原因或者影像分辨率问题造成要素解译错误。本文采用ArcGIS Aerver服务器端和Android系统的结合，通过二次开发实现离线地图下载，编辑、保存、同步，PC端在下载更新之后的图像，解决了外业调绘成果与室内图像对接的效率低、周期长的问题。

3. 本系统中将涉及到补测要素地物的空间数据和属性数据存储到移动设备自带的SQLite数据库，由于SQLite数据库和PC端预判矢量图存在差异，不能直接进行数据拼接，本系统实现了在PC端的数据拼接，提高了数据入库效率，缩短了作业周期。

### 1.3.2 研究目的

1. 结合目前最流行的移动智能设备Android系统，解决系统界面美观问题，操作系统兼容问题和屏幕大分辨率高等一系列人性化需求。

2. 本系统采用离线和在线两种数据采集模式，保证数据的现势性和稳定可靠。

3. 本系统采用移动端和PC端交互作业方式来提高数据拼接效率，缩短整个作业周期。

## 1.4 系统技术路线

本系统分为用户、要素、图层三大部分，通过ArcGIS Runtime SDK for Android平台和Android操作系统的结合，设计并开发了一套航空摄影测量外业调绘系统，通过界面设计[26]，数据库设计，用移动通信技术和GIS技术实现界面和数据库的内容交互。图1.1为用户管理技术路线，图1.2为在线要素采集技术路线，图1.3离线要素采集技术路线，图1.4 任务交互技术路线，图1.5图层管理技术路线



图1.1 用户管理









**1.4 论文组织结构**

**1.5 本章小结**

首先，通过对航空摄影测量外业调绘以及相关技术资料的大量查阅，确定了本文的研究背景和研究意义，并对基于ArcGIS for Android在Android平台应用的移动GIS在航空摄影测量外业调绘的应用可行性进行分析。然后通过对国内外现状总结，确定移动GIS现行系统的国内外现状以及优点和其亟待解决的问题。最后概述了本文的研究内容和研究目的和论文组织结构。

# 第二章 航空摄影测量外业调绘系统需求分析与相关理论

## 2.1 系统需求分析

### 2.1.1 软件需求背景

随着测绘技术的迅猛发展，航空摄影测量也如火如荼的发展，航测内业编辑工作也全面进入数字化阶段。随着国内外推出了一系列数字摄影测量软件，这些软件大大减轻了内业作业强度，但是和现阶段外业调绘的模式完全不能衔接，导致作业重复劳动强度大，作业周期长，作业效率难以提高，而且传统的调绘方法存在纸质清绘材料不便保存、不好携带，实时定位精度差等一系列问题。由此可见，传统的航空摄影测量外业调绘已成为地理信息数据实时更新的“瓶颈”，不能满足现阶段航测外业调绘的需求【1】。

为满足现阶段野外调绘人性化、智能化、现代化和成本低的需求，设计并开发了航空摄影测量调绘系统，该系统将科技有效的转化为生产力，降低了外业作业强度，提高了作业效率。航空摄影测量调绘系统成功的弥补了野外调绘的不足，加快了野外作业速度，提高了野外作业效率，降低了野外作业成本，为城市和农村现代化建设提供强大助力。本系统采用以地理信息系统为核心的技术，通过网络与数据库的结合，建立一套野外调绘系统，为野外调绘提供一个方便、智能、人性化的平台工具。

### 2.1.2 软件业务需求

本系统采用数据库和平台，以实际地物为调绘要素，实现野外调绘模块化。系统基于下的资源管理，外业要素采集统一放进空间数据和属性数据，便于使用和统一管理。本系统采用在线和离线两种要素采集模式，完成野外要素采集、编辑、保存、传输等相关操作。

航空摄影测量调绘主要内容：

（1）居民地调绘：建筑物结构性质、房屋层次、量注房檐；房屋附属设施，如阳台、檐廊、挑廊、廊房、柱廊、门廊等；

（2）道路调绘：道路、街道、铁路等；道路等级定性、定位、量注宽度；

（3）管线、垣栅调绘：电力线、通讯线、各种检修井、污水篦子、隐蔽地物等按规定进行定位、定性，遗漏的要补调；

（4）水系调绘：河流、湖泊、水库等；

（5）植被调绘：森林、疏林、苗圃等；

（6）境界线调绘：国界和国内境界调绘等；

（7）地貌和土质调绘：干河床、干涸湖、石块地、戈壁滩、盐碱地、龟裂地等；

（8）地理名称调绘：如单位、道路、街道、河流、湖泊、水库、铁路、桥梁、山脉及其它专有名称；

（9）补测内容：新增地物、漏采、采错、变形的地物；对摄影死角，影像不清及阴影下的地物进行定位、定性调绘；

### 2.1.3 软件功能需求

根据软件功能需求，本系统分为以下功能模块，如图2.1 所示：



图 2.1 系统模块划分

关于本系统每个功能模块的详细描述：

1. 用户管理

（1）普通用户：只能对地图进行浏览，不能对地图进行任何修改性的操作。

（2）管理员用户：可以对系统进行正常业务操作，可以查看用户情况，管理用户。

（3）添加用户：添加普通用户或者管理员用户。

（4）删除用户：这个功能只有管理员用户具有，根据需要删除不必要的用户。

1. 任务管理

（1）新建任务：根据每天或者某一时间段的任务不同所进行的任务不同，新建任务就是记录不同的任务。

（2）删除任务：根据业务需要删除不必要的任务，节省内存空间。

（3）任务进展统计：查看某一时间段作业人员所完成的任务，包括完成任务人、任务时间、任务范围。

3. 地图管理

（1）添加在线地图：在线地图分为两个部分，一部分是将地图在PC端打包完成发布到服务器上的地图；另一部分是地图和百度地图作为底图。

（2）添加本地矢量地图：本地矢量地图是格式的地图，可以与服务器端进行同步的地图，也是室内编辑好的要进行补测调绘的矢量图。

（3）添加本地栅格地图：本地栅格地图采用切片方式，打包成格式，存储在移动设备内存卡中。

（4）实现对所有图层的管理，根据业务需要对图层进行适当的移除和添加。

4． 地图基本操作

地图的基本操作包括地图的放大、缩小、全图操作，此处采用的是一倍的放大和缩小。

5 数据采集

数据采集以点、线、面三种要素数据为主，包括属性数据和空间数据。

具体调绘要素内容如下所示：

（1） 居民地调绘

独立房屋

街区式居民地的调绘

散列式居民地的调绘

窑洞式居民地的调绘

其他类型的居民地的调绘

独立地物的调绘

（2） 道路调绘

铁路、公路、机耕路、乡村路、小路、内部道路

（3）管线、垣栅的调绘

管线的调绘：电力线、通讯线的调绘，管道的调绘

垣栅的调绘：城墙、围墙、栅栏、铁丝网、篱笆、提

（4）水系的调绘

河流、湖泊、水库、池塘的调绘

沟渠的调绘

水源的调绘

沼泽的调绘

海岸线的调绘

瀑布、石滩、陡岸的调绘

水系设施的调绘

（5） 植被的调绘

森林、疏林、苗圃的调绘

小面积树林、狭长树林、行数、独立树丛、零星树木的调绘

灌木林、竹林调绘

经济林的调绘

草地、高草地、半荒植物地、荒草地调绘

经济作物地、水生作物地调绘

耕地、菜地调绘

（6）境界线的调绘

国界的调绘

国内各种境界的调绘

（7）地貌和土质的调绘

地貌元素的调绘：干河床、干涸湖、冲沟、陡崖、崩崖、滑坡、山洞、溶洞、岩溶漏斗、岩峰、梯田坎、山隘的调绘

土质调绘：陡石山、露岩地、石块地、戈壁滩、盐碱地、龟裂地、沙地、雪山的调绘

（8）地理名称调查和注记

居民地名称（以地名办公室确定的为准）

山地名称

水系名称

其他地理名称

少数民族地区地理名称的调查和解译

6. 要素查询

该功能实现了采集要素属性信息的查询，根据要素种类进行查询，根据业务需要对要素进行修改或删除。

7. 量测工具

该工具实现了线状地物和面状地物的量测，可以选择不同的单位进行量测。该量测仅供用户查询使用，不进行入库统计。

8. 多媒体

本系统增加了多媒体功能，对要素进行图片采集，录音采集，更加灵活直观的展示要素信息。

9．GPS

（1）定位：通过调用安卓设备自带的定位功能，实现对工作人员的轨迹跟踪，实时定位也为工作人员查看自身位置提供了方便。

（2）轨迹管理：根据的定位功能，每隔一个时间段记录作业人员的轨迹动态，可以查看跟踪轨迹，以便了解作业人员的作业范围。

### 2.1.4 系统性能需求

1. 数据精确度

数据的精度反映了数据误差的离散程度。地图调绘数据的精度和质量是GIS的一种重要数据来源。影响野外调绘的数据精度主要是：地图底图本身带有的误差；由于电子底图所在坐标系和实际室内成图所需要的坐标系不同，转换时产生的误差；采集要素时由于所用仪器本身带有的系统误差造成的误差。

1. 时间特性
2. 响应时间：大本分操作时响应所需时间在5秒以内，由于加载本地地图所占数据量大，在部分操作时可能占有时间比较长，需要10秒左右。
3. 更新处理时间：对于遥感影像地图底图的更新，考虑到野外调绘和室内成图时间和使用周期，半年更新一次。
4. 数据转换与传输：数据转换在PC端进行，转换方法是采用自己写的一套算法，因此速度很快。数据传输可以采用两种方式，一种是在线传输到服务器上，在回到室内下载到PC端，另一种是全部保存在移动设备之后，回到室内通过数据线传输到PC端。
5. 运行时间：系统不用全天候运行，在白天野外作业以及数据传输时运行。
6. 适用性
7. 适用范围：适用于普通的野外调绘，如土地确权调绘，农村宅基地确权调绘。
8. 硬件系统：智能移动设备，根据目前野外调绘需要，最好采用最新的安卓系统，系统运行流畅，节约时间；服务器端，对服务器没有特定要求，品牌机和兼容机均可。
9. 网络连接：移动设备自身网络或者网络均可。

### 2.1.5 系统运行需求

1. 用户界面

界面格式：采用系统最新流行界面，符合时代潮流，满足用户视觉感受和使用习惯。

屏幕格式：平板或大屏幕手机（5寸以上）

文本显示：符合用户阅读习惯，文字信息一律采用宋体；日期统一采用年--月--日的格式 如2015-11-11；错误信息一律采用弹出对话框形式，提示内容友好易懂。

1. 硬件接口
2. 操作系统：、
3. 数据库：、
4. 工具：、
   * 1. 软件接口
5. 操作系统：、
6. 数据库：、
7. 工具：、
   * 1. 其他非功能需求
8. 可靠性：反合法用户可以在允许情况下，正确无误的使用本操作系统；
9. 安全性：本系统采用了用户管理模式，根据不同权限的用户采用了不同级别的使用功能。只有管理员用户可以对系统中的数据进行编辑操作；
10. 可为维护性：系统故障可以在24小时之内得到解决；
11. 可扩展性：根据野外调绘的不同需要，可以扩展不同的功能模块，而不影响原有功能的使用；
12. 可移植性：每个功能模块都是相对独立的，所以根据不同的业务有使用相同或相近的模块功能时，可以复用。

## 2.2 航空摄影测量调绘相关理论

### 2.2.1 航空摄影测量外业调绘流程研究

航空摄影测量从19世纪60年代到今天历经60多年，随着国民经济的不断发展，航空摄影测量经过了模拟时代、解析时代到现如今的自动化时代三个阶段。航空摄影测量外业调绘工艺流程由于行业的发展和应用也得以改善并且逐步发展成熟【2.1】。航空摄影外业调绘工艺流程经历了全野外调绘方法、综合调绘法、自动调绘法三个阶段。

1. 全野外调绘流程研究

该方法首先利用所收集到的资料在现有影像图上标出界线和地名；其次，野外调注地理名称，同时对影像上没有的地物、地貌按规定进行补测，将调绘结果草绘在影像上；再次，内业使用专业处理软件按规定将外业采集要素进行编辑；最后，按要求整理得到所需的电子版调绘图【2.2】。

1. 综合调绘流程研究

航空摄影测量综合调绘法依据所提供的材料来应用多种技术之间合作调绘地图及调绘内容之间的相互传递。主要工作流程为：首先，制作工作底图，然后进行外业调绘，从而加入转绘交由内业检验整理，进而编撰成图。其中，调绘底图和交由内业整理转绘检校的方式有很多种，作业员可根据实际情况选择恰当的调绘方式【2.3】。

1. 自动调绘流程研究

目前航空摄影测量外业调绘迫切需求的方法是全自动调绘。该方法依赖于全自助智能移动设备，建立流程化、智能化的外业调绘系统，实现外业数据快速处理和更新同步，保证数据的现势性、准确性和安全性【2.4】。因此该方法是航空摄影测量外业调绘即将普及的方法。

### 2.2.2 航空摄影测量外业调绘源数据

1. 源数据获取

在航空摄影测量外业调绘实际生产中，需要将采集的内业模型数据套合DOM后提供给外业进行调绘，因此DLG（矢量线画图）的获取尤为重要。矢量图获取的方式有两种，一种是利用同期加密数据，恢复模型，进行立体测图，经过必要的内业编辑得到；第二种是不能由第一种方式获取矢量图时，利用历史线画矢量图或者同期大比例线画矢量数据。第三种方式是，利用最新卫星纠正影像（DOM），采用室内解译出矢量图提供给外业。通常在实际生产中，第一种方式获得矢量数据现势性最强，精度最高；第二种方式获取的矢量数据可能带来的最大问题首先是数据的现势性差，其次是精度问题，最后也可能由于新旧数据拼接过程中由于投影变换造成精度的损失；第三种方式的优点是获取矢量数据速度快，方便客户使用，但是其缺点是精度难以保证，精度较低。通过这三种矢量数据获取方式的阐述可知，每种方式各有利弊，作业人员应根据外业调绘的实际情况有选择的考虑使用哪种方式进行矢量数据采集【2.5】。

1. 影像数据要求

随着航空摄影测量技术的发展，其获取的航测影像具有直观、信息丰富、分辨率高等有点，因此成为外业调绘的首选。虽然航测影像有如此多优点，但是和矢量数据相比，影像资料考虑的问题既多又复杂，主要有一下几个方面：

（1）正射影像（DOM）来源

目前，航拍影像和卫星影像都可以制作正射影像（DOM），由于航拍影像具有更高的分辨率，因此可以生产较高分辨率DOM；然而由于卫星影像一般情况下空间分辨率较低，不适合大中比例尺成图精度要求，并且其校正方式不全是基于DEM精纠正的DOM，所以，平面精度难以保证。有时卫星影像在融合过程中也会出现重影现象，也会造成外业调绘过程中的精度损失。

（2）影像现势性

随着社会经济的发展，航测外业调绘对影像的现势性要求越来越高，因此制作正射影像（DOM）源数据影像现势性的强弱直接关系到航测调绘的进度和调绘的精度，因此采用现势性强的航拍影像十分必要。

（3）成图比例尺对正射影像（DOM）的要求

外业调绘中，要根据实际情况来选取合适地面分辨率的航拍影像。外业调绘过程中的一个重要工作就是对调绘地物要素的综合取舍，因此也不是地面分辨率越高的影像越好，例如地面分辨率过高的正射影像对小比例尺成图并没有很大的帮助。

（4）区域性对正射影像的要求

由于我国地理的特殊性，区域性较强，及时在同一成图比例尺下，不同区域对正射影像的地面分辨率要求也是不同的，如经济发达地区与欠发达地区，平原和山区、城镇与农村等都对正射影像的分辨率要求不同，因此需结合实际情况采用不同地面分辨率的正射影像图【2.6】。

## 2.3 Android系统结构概述

谷歌于2008年推出了Android系统的第一个版本，基于Linux开发的Android操作系统，其应用程序使用Java编写。由于谷歌的开放政策，任何手机厂商和个人都能免费地获取到Android操作系统的源码，并且可以自由的使用和定制。三星、HTC、小米、华为等公司都推出了各自系列的Android手机，目前Android已经占据了全球智能操作手机系统70%以上的份额。Android的系统架构分为四层架构，五块区域。【2.7】

1. Linux内核层

Android系统是基于Linux 2.6内核的，这一层为Android设备的各种硬件提供了底层的驱动，如显示驱动、音频驱动、照相机驱动、蓝牙驱动、Wi-Fi驱动、电源管理等。

1. 系统运行库层

这一层通过一些C/C++库来为Android系统提供了主要的特性支持。如SQLite库提供了数据库的支持，OpenGL|ES库提供了3D绘图的支持，Webkit库提供了浏览器内核的支持等。

同样在这一层还有Android运行时库，它主要提供了一些核心库，能够允许开发者使用Java语言来编写Android应用。另外Android运行时库中还包含了Dalvik虚拟机，它使得每一个Android应用都能运行在独立的进程当中，并且拥有一个自己的Dalvik虚拟机实例。相较于Java虚拟机，Dalvik是专门为移动设备定制的，它针对手机内存、CPU性能有限等情况做了优化处理。

1. 应用框架层

这一层主要提供了构建应用程序时可能用到的各种API，Android自带的一些核心应用就是使用这些API完成的，开发者也可以通过使用这些API来构建自己的应用程序。

1. 应用层

所有安装在手机上的应用程序都是属于这一层的，比如系统自带的联系人、短信等程序，或者是在Google Play上下载的小游戏，当然还包括自己开发的程序。

整个Android系统架构如下图 2.3所示，图片源自维基百科【2.8】。



## 2.4 基于ArcGIS for Android的移动GIS相关理论概述

### 2.4.1 ArcGIS Runtime SDKs

ArcGIS Runtime SDKs 是ESRI公司发布的一套面向各种平台、用于构建原生应用程序的开发工具集合。ESRI推出的几个平台的GIS，比如ArcGIS Online、ArcGIS Server都可以为移动终端所用。在过去，GIS开发产品通常被分为Web端，移动端（平板、智能手机等）以及桌面端，通过努力，ESRI将移动端和桌面端重构成一种通用架构：Runtime SDKs，极大地提高了开发者同时进行移动与桌面GIS开发的效率。

目前ArcGIS Runtime SDKs家族有6个产品，包括移动端的ArcGIS Runtime SDK for Android，ArcGIS Runtime SDK for iOS，桌面端的ArcGIS Runtime SDK for OS X, ArcGIS Runtime SDK for Java，以及桌面和移动端兼备的ArcGIS Runtime SDK for .NET和ArcGIS Runtime SDK for Qt。每种Runtime SDK都遵循统一设计，底层是共同的跨平台C++内核，上层是面向各自平台封装的原生API，所以Runtime SDKs具有很高的效率，加之这些不同平台的Runtime API都很类似，很容易从一种平台向其它平台过渡。

ArcGIS Runtime SDK for Android 是针对Android平台的GIS开发工具，支持与Gradle自动化构建工具的Android studio集成开发环境【2.11】，开发好的应用程序能够部署在Android智能手机、平板电脑和其他智能终端上，支持华为、小米、联想、HTC、Google、三星等国内外众多品牌。当前版本的主要功能有：

• 离线数据：支持直接加载本地的shape file、kml、geopackage等矢量数据，以及GeoTIFF、IMG、JPEG、JPEG2000、PNG等栅格数据；

• 地图浏览：支持缩放、平移等基本操作和捏夹、双击等手势操作，新增双击后向下向上垂直滑动；

• 地图查询：支持对地图进行查询，包括关键字搜索、identity、find、query查询、多条件联合查询、范围查询等；

• 地图定位：使用智能设备自带的GPS定位模块，可以实现快速地图定位；

• 数据展示：使用多种渲染方式显示加载的数据，并使用popups、callout等方式显示数据的属性信息；

• 外业数据采集：使用SDK开发app，或者使用即拿即用的app实现数据的快速采集、实时同步、本地编辑，包括属性信息的录入和现场坐标数据的采集，还可以采集现场的照片、视频等；

• 数据编辑：可在移动端进行细粒度的业务数据编辑，包括修改属性信息、移动要素的位置、改变要素的形状、添加/删除要素等操作；

• 数据同步：在移动端编辑的数据，可采用在线实时更新的方式同步到远程数据库中；

• 路径规划：可实现在线的或者离线的、单点或多点的路径规划；

• 地理编码：支持在线和离线的地理编码和反地理编码功能。

• 视域分析：支持移动端离线的视域分析；

• 视线分析：支持移动端离线的视线分析；

### 2.4.2 基于ArcGIS Runtime for Android的移动GIS发展

地理信息系统（Geographic Information System 简称GIS），有时也称为“地理咨询系统”和“资源与环境信息系统”，它是在计算机硬件、软件系统支持下，对现实世界（资源与环境）的研究和变迁的各类空间数据及描述这些空间数据特性的属性进行采集、存储、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统，它作为计算机科学、地理学、测绘遥感学、环境科学、城市科学、空间科学、信息科学和管理科学为一体的新兴边缘学科而迅速地兴起和发展起来【2.12】。

移动GIS即是可以在移动智能终端上提供地理信息系统服务的GIS系统【2.13】。移动GIS基于智能手机或者智能平板为移动终端，以移动网络为纽带，结合GPS定位技术满足用户对移动应用GIS服务的需求，在移动环境下实现并使用GIS的各种服务。【2.14】

国外移动GIS最早起源于二十世纪九十年代，最初是满足一些外业人员在外业使用GIS的需求，通过移动GIS将内业和外业结合以提高工作效率【2.15】。随着计算机和通信技术的发展，GIS逐渐由室内工作站和桌面系统相户外移动终端发展。随着Google推出Android智能操作系统，ESRI也相继推出基于各种操作系统的操作平台，其中基于Android的ArcGIS Runtime SDK平台为用户在移动智能终端提供关于地图的各种操作。我国的移动GIS起步比较晚，随着移动互联网的飞速发展，我国的移动GIS也在快速发展并逐渐趋向成熟。我国的北斗，UCMap等都是移动GIS的后起之秀。

### 2.4.3 基于ArcGIS Runtime for Android的移动GIS特点

1. 可移动性

基于ArcGIS for Android的GIS运行在便携式智能设备上，脱离运行平台和传输介质的约束，可以通过网络与服务器实时交互，在任意区域实现和服务器交互实现数据传输【2.10】。

1. 数据高效性

基于本系统移动终端为智能设备，采用在线和离线两种模式操作的移动应用系统，可以实时响应用户操作，满足数据操作需求。

1. 终端智能性

基于ArcGIS for Android的智能终端依托于强大的Android系统，具有较强的可扩展性和移植性。

4 信息多样性

基于ArcGIS for Android的智能终端能获取丰富的数据信息，根据智能设备的特性，对图片、声音、终端位置定位信息等多种数据进行获取。

5 位置依赖性

基于ArcGIS for Android的智能终端以GIS和GPS和通讯技术相结合，为用户提供基于位置的服务（Local Based Service,LBS），无论是要素基础空间数据采集，还是多媒体数据都与位置服务密切相关【2.9】。

### 2.4.4 基于ArcGIS Runtime for Android的移动GIS组成

基于ArcGIS for Android的移动GIS一款基于多种技术于一体的智能外业调绘终端。有一下几个技术模块构成，模块关系如图2.4所示

1. 地理信息系统（GIS）

2. 移动定位技术（GPS、COO、AQA等）

3. 无线通讯技术（GSM、CDMA、GPRS、TD-CDMA等）

 图 2.4

## 2.5本章小结

本章通过对航空摄影测量进行需求分析，确定本系统的业务需求、功能需求、性能需求和运行需求。阐述了航空摄影测量外业调绘的相关理论，为软件的算法设计实现提供了理论基础。接着介绍了Android系统结构、ArcGIS Runtime SDKs和基于ArcGIS for Android的移动GIS相关理论，为本文系统平台选取和框架搭建提供技术支持。

# 第三章 航空摄影测量外业调绘系统架构设计与实现

## 3.1 系统框架设计

基于ArcGIS Runtime SDK for Android的航空摄影测量外业调绘系统整体框架图如下图3.1 所示：



本系统由上到下分为三层，依次为表现层、业务层和数据层。

表现层：表现层包括UI展示和用户逻辑，即为本系统的各功能界面设计，提供了用户与系统交互的媒介。UI展示主要展现地图数据和采集要素数据，提供对地图各种操作的入口桥梁，当用户请求业务层操作时，请求操作的结果展现在该界面上。

业务层：该层是本系统的操作核心，负责移动终端的大部分逻辑，响应用户表现层的请求操作后加以处理，在处理复杂耗时的操作时新开辟线程以避免系统繁忙造成线程阻塞或者缓慢响应。在该业务层中，对要素的采集采用离线和在线两种模式，在线模式，可以在网络畅通的情况下实时提交采集数据；其中离线数据采集不需要和服务器有交互行为，采集数据保存在移动智能终端SQLite数据库中，按用户需要展示在用户界面上。

数据层：该层包括三方面的数据，属性数据、空间数据和影像数据。其中属性数据和空间数据来源于要素的采集，存储在移动终端SQLite数据内；影像数据的来源则是通过连接服务器下载响应测区的矢量图存储在移动智能终端，其底图则是直接通过USB接口传输到移动智能终端。其中属性数据和空间数据以.db的格式，影像数据以.geodatabase和.tpk的格式存储在移动智能终端。

## 3.2 系统模块设计

本系统功能模块共分为十个子功能模块，分别为用户管理模块、任务管理模块、地图管理模块、地图基本操作模块、数据采集模块、要素查询模块、量测工具模块、多媒体模块、GPS模块和数据转换模块。

### 3.2.1 用户管理模块

用户管理模块为用户提供了管理员权利，可以控制用户数量，保证数据安全。用户管理模块技术路线如下图3.1 所示：



图3.1 用户管理技术路线

### 3.2.2 任务管理模块

任务管理模块是由室内作业员将调绘任务进行进行分配，发布到ArcGIS Server服务器，由外业作业人员根据自己任务区下载对应调绘区预判图，并记录自己任务进程，形成任务日志。任务管理模块技术路线如图3.2 所示：

### 3.2.3 地图管理模块

本模块包括在线和离线种模式对地图进行管理和下载，在线：根据任务层任务标记连接服务器下载对应任务预判图；离线：离线图层管理主要管理移动终端内存中的已有图层，包括.geodatabase、.tpk和.shp图层，可以对图层按需进行添加、移除和改变在用户界面的图层顺序。图层管理模块技术路线如下图3.3 所示：



图3.3 图层控制模块技术路线

### 3.2.4地图基本操作模块

地图基本操作模块包括对地图的固定倍数的放大、缩小和全图。

### 3.2.5 数据采集模块

数据采集模块包括对点、线、面三大类要素的采集，点状要素包括：井盖、电线杆、路灯等点状地物；线状要素包括：道路、河流、坎、轨道等线状地物；面状要素包括：地块、房屋、水库、湖泊等面状地物。数据采集分为在线和离线两种模式。

外业调绘的地物是由于室内误判、漏判和新增地物组成，本文将采集要素分为误判和漏判、新增地物这两种，然后对应两种采集模式。误判要素采用在线采集模式，如图3.4所示；漏判和新增地物要素采用离线采集模式，如图3.5所示；



图3.5 在线采集模式



图3.6 离线采集模式

### 3.2.6 要素查询模块

本模块为要素查询模块，根据要素种类对要素进行查询，查询结果根据实际需求进行修改或者删除，然后通知本地数据库改变数据存储。技术路线如下图3.7所示：

图3.7 要素查询模块

### 3.2.7量测工具模块

本模块包括对地图上所有要素的量测，线要素有七种单位距离可选，分别为厘米、米、千米、英寸、英尺、码和英里；面要素有四种单位可选，分别为平方米、平方千米、平方英尺和平方英里，适应各种单位换算。

### 3.2.8 多媒体模块

为适应现代化外业调绘采集模式和需求，有些偏、难的地物地貌作业人员不能到达，只能以照片录音的方式记录地物地貌信息，保证要素信息的准确性。

### 3.2.9 GPS模块

为了方便作业人员在野外定位自己的位置和记录作业行动轨迹，设置了GPS模块。该模块在定位作业人员位置后，以每5分钟的间隔对作业人员进行定位获取轨迹信息，存储到移动智能设备终端，方便事后对作业轨迹进行查看。

### 3.2.10 数据转换模块

为了应对一些紧急情况的发生，在移动端设置和数据转换模块。考虑到移动智能设备终端的运行效率和存储空间等问题，该模块只设置属性数据的转出功能，属性数据转出为Excel格式。

## 系统数据库设计

根据系统需求分析，综合业务需求分析和功能需求分析对本系统数据库分析设计以满足外业调绘需求。本数据库为了方便存储采集要素信息分为两个数据库：空间数据库和属性数据库，一下为数据库详细设计，空间数据库：

GPS数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 |
| 1 | 主键ID | ID | Integer |  | M |
| 2 | X坐标 | x | Real |  | M |
| 3 | Y坐标 | y | Real |  | M |
| 4 | 记录点时间 | GPSdate | Real |  | M |
| 注：1.约束条件取值：“M”表示不能为空，“O”表示条件选取填，“C”表示可以为空 | | | | | |

居民地空间数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 |
| 1 | 主键ID | ID | Integer |  | M |
| 2 | 连接键LinkAID | LinkAID | Integer |  | M |
| 3 | X坐标 | x | Real |  | M |
| 4 | y坐标 | y | Real |  | M |
| 注：1.约束条件取值：“M”表示不能为空，“O”表示条件选取填，“C”表示可以为空 | | | | | |

道路空间数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 |
| 1 | 主键ID | ID | Integer |  | M |
| 2 | 连接键LinkAID | LinkAID | Integer |  | M |
| 3 | X坐标 | x | Real |  | M |
| 4 | y坐标 | y | Real |  | M |
| 注：1.约束条件取值：“M”表示不能为空，“O”表示条件选取填，“C”表示可以为空 | | | | | |

水系空间数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 |
| 1 | 主键ID | ID | Integer |  | M |
| 2 | 连接键LinkAID | LinkAID | Integer |  | M |
| 3 | X坐标 | x | Real |  | M |
| 4 | y坐标 | y | Real |  | M |
| 注：1.约束条件取值：“M”表示不能为空，“O”表示条件选取填，“C”表示可以为空 | | | | | |

管线空间数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 |
| 1 | 主键ID | ID | Integer |  | M |
| 2 | 连接键LinkAID | LinkAID | Integer |  | M |
| 3 | X坐标 | x | Real |  | M |
| 4 | y坐标 | y | Real |  | M |
| 注：1.约束条件取值：“M”表示不能为空，“O”表示条件选取填，“C”表示可以为空 | | | | | |

植被空间数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 |
| 1 | 主键ID | ID | Integer |  | M |
| 2 | 连接键LinkAID | LinkAID | Integer |  | M |
| 3 | X坐标 | x | Real |  | M |
| 4 | y坐标 | y | Real |  | M |
| 注：1.约束条件取值：“M”表示不能为空，“O”表示条件选取填，“C”表示可以为空 | | | | | |

境界线空间数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 |
| 1 | 主键ID | ID | Integer |  | M |
| 2 | 连接键LinkAID | LinkAID | Integer |  | M |
| 3 | X坐标 | x | Real |  | M |
| 4 | y坐标 | y | Real |  | M |
| 注：1.约束条件取值：“M”表示不能为空，“O”表示条件选取填，“C”表示可以为空 | | | | | |

土质地貌空间数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 |
| 1 | 主键ID | ID | Integer |  | M |
| 2 | 连接键LinkAID | LinkAID | Integer |  | M |
| 3 | X坐标 | x | Real |  | M |
| 4 | y坐标 | y | Real |  | M |
| 注：1.约束条件取值：“M”表示不能为空，“O”表示条件选取填，“C”表示可以为空 | | | | | |

地理注记空间数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 |
| 1 | 主键ID | ID | Integer |  | M |
| 2 | 连接键LinkAID | LinkAID | Integer |  | M |
| 3 | X坐标 | x | Real |  | M |
| 4 | y坐标 | y | Real |  | M |
| 注：1.约束条件取值：“M”表示不能为空，“O”表示条件选取填，“C”表示可以为空 | | | | | |

文字注记空间数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 |
| 1 | 主键ID | ID | Integer |  | M |
| 2 | 连接键LinkAID | LinkAID | Integer |  | M |
| 3 | X坐标 | x | Real |  | M |
| 4 | y坐标 | y | Real |  | M |
| 注：1.约束条件取值：“M”表示不能为空，“O”表示条件选取填，“C”表示可以为空 | | | | | |

属性数据库：

用户属性数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 备注 |
| 1 | ID主键 | ID | Integer |  | M |  |
| 2 | 用户名称 | UserName | Varchar | 50 | M |  |
| 3 | 密码 | PassWord | Varchar | 50 | M |  |
| 4 | 权限代码 | Permission | Integer |  | M |  |
| 5 | 是否记住密码 | isRemmber | Integer |  | C |  |
| 6 | 登录时间 | LogTime | Varchar | 50 | M |  |
| 注：1.约束条件取值：“M”表示不能为空，“O”表示条件选取填，“C”表示可以为空 | | | | | | |

照片属性数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 备注 |
| 1 | ID主键 | ID | Integer |  | M |  |
| 2 | 照片名称 | photoname | Varchar | 50 | M |  |
| 3 | 照片描述 | photodescrible | Varchar | 100 | C |  |
| 4 | 拍照时间 | phototime | Varchar | 50 | C |  |
| 注：1.约束条件取值：“M”表示不能为空，“O”表示条件选取填，“C”表示可以为空 | | | | | | |

居民地属性数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 备注 |
| 1 | 主键ID | ID | Integer |  | M |  |
| 2 | 要素名称 | FTName | Varchar | 50 | M |  |
| 3 | 连接键 | LinkID | Integer |  | M |  |
| 4 | 房屋层数 | FWCS | Integer |  | M |  |
| 5 | 房屋材质 | FWCZ | Varchar | 50 | M |  |
| 6 | 房檐改正 | FYGZ | Real |  | O |  |
| 7 | 注记时间 | ZJTIME | Varchar | 50 | M |  |
| 8 | 备注 | BZ | Varchar | 100 | C |  |
|  | | | | | | |

道路属性数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

植被属性数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

管线属性数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

境界线属性数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

土质地貌属性数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

地理注记属性数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

文字注记属性数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

录音属性数据库设计：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |